臺東縣政府文化處藝文中心演藝廳技術需求表

1.本府為維護演出節目品質及提供演出單位最適當的技術配合，特定此份表格，演出單位請最
遲於演出檔期前二週填妥並回傳本府，以利協助演出。傳真專線：089-340594
2.依「臺東縣政府文化處演藝廳使用須知」團隊最早進場時間為早上9點。(相關資料若有異動更新於網
站，請自行上文化處網站查詢或電詢089-350381)。 
[bookmark: _GoBack]3.使用本場館之設備請務必填妥技術需求表，俾利前置作業。
4.本處藝文中心演藝廳所使用之用品及設備，如使用造成有所損害，應負責賠償損壞之責任。

※以下表單請用■表示您的選項
	節目名稱：
	使用團體：

	節目分類：□租借    □合辦    	□合辦
	節目演出型態：□音樂 □戲劇 □舞蹈 □其他

	入場票券：□免票入場 □索票入場(座位圖請自行上網下載)
□售票 售票地點：                票價：


	填表人或聯絡人：
	電話：
	手機：

	演出執行技術聯絡人：
	電話：
	手機：

	前台行政聯絡人：
	電話：
	手機：



	開演時間
	早場：
	午場：
	晚場：

	結束時間
	早場：
	午場：
	晚場：

	上半場：     分鐘
	中場：     分鐘 □無中場休息
	下半場：     分鐘
	總計:     分鐘(含中場休息）


行程表：(請自行增列)
	行程
	日    期
	時    間
	備註

	裝  臺
	
	
	

	彩  排
	
	
	

	演  出
	
	
	

	拆  臺
	
	
	



	觀眾進場時間
	早場：
	午場：
	晚場：

	遲到觀眾放行
	□不得入場
	□可以入場

	遲到觀眾入場時間
	(1)上半場：開演後約       分鐘。如果需要第 2 次，於開演後約       分鐘
(2)下半場：開演後約 	  分鐘。
(3)其他(請務必詳細註明)：



	觀眾席保留位置
	攝影機
	□無	□有（架機須於觀眾進場前1小時完成）共       機

	
	燈具
	□無	□有
座位：     樓     排；單號                雙號                 

	
	控台區
	固定位置 座位： 2 樓 22 排；單號:1-11 雙號:2-12
                2 樓 23 排；單號:1-13 雙號:2-14

	
	其他
	□無	□有
座位：     樓     排；單號                雙號   
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	投字幕位置
	      □固定位置於建築物二樓放映室
      □其他(請務必詳細註明)：
        ※請自備筆電，本場館為HDMI訊號接口



	播放本場館須知
	□使用(由演出單位自行播放)  □無  ※請自備筆電，本場館為HDMI訊號接口



	演出人員於演出中進出觀眾席
	□無  □有 時間點：             地點：             人數：
           描述：



	其他公開活動
	□無	□有	日期：
(□導聆 □座談 □簽名會□拍照會□握手會□其它 	)



	舞臺

※注意懸吊系統操
作方式，本館電
動吊桿是變頻系
統，有減速緩衝
，無法點押操作
，請直接按住到
定位，為必免點
押促使馬達剎車
作動延遲，吊桿
滑落造成危險。
(最多操作四桿)
另本館可協助設
高、低定位，但
不可寫CUE。
	昇降大幕
	□使用
	□不使用

	
	眉幕
	□使用
	□不使用

	
	袖幕
	□使用
	□不使用

	
	翼幕
	□使用
	□不使用

	
	沿幕
	□使用
	□不使用

	
	中隔幕
	□使用
	□不使用

	
	背景幕
	□使用
	□不使用

	
	天幕
	□使用
	□不使用

	
	白紗幕
	□使用
	□不使用

	
	反射板
	□使用
	□不使用

	
	其他特殊使用說明：（使用水、火、吊人及燒煙等特殊效果，請務必詳細註明）






	
燈光

※本場館僅提供基
  本設備使用，不
  提供裝台、彩排
  及演出之操作，
  演出相關之燈光
  控制器、裝燈、
  調燈等執行皆須
由演出團隊聘請
專業技術人員操
控及設備租借。




※本場館燈光系統
較為特殊，外區
域及舞台區域使
用電壓不同。
外區為110V電壓
舞台區為220V電
壓。

※此表單為舞台區
使用燈具，電壓
為220V。
請勿將固定區域
之燈具移至其它
區域做使用。
請至台東藝文平
台下載查閱。
	外接電力
	□使用
	□無
※(煩請配合場館電力安全規定)

	
	追蹤燈
	□使用
	□無

	
	外接 dimmer
	□使用
	□無

	
	貓道
	□使用貓道1
	□無

	
	
	□使用貓道2
	□無

	
	包廂燈
	□使用
	□無

	
	燈桿1~5 (含天幕燈)
	□使用         燈桿
	□無

	
	外加燈(空桿)
	□使用          桿
	□無

	
	側燈車
(Leko36∘1車3顆)
	□使用        車×10
	□無

	
	ETC Source Four
	19∘□使用          顆×12
	□不使用

	
	
	26∘□使用          顆×16
	□不使用

	
	
	36∘□使用          顆×16
	□不使用

	
	
	50∘□使用          顆×6
	□不使用

	
	ETC Fresnel
	7吋 □使用          顆×20
	□不使用

	
	PAR 64
	FFN □使用          顆×20
	□不使用

	
	
	FFP □使用          顆×20
	□不使用

	
	
	FFR □使用          顆×20
	□不使用

	
	
	FFS □使用          顆×20
	□不使用

	
	Iris
	□使用          片×8
	□不使用

	
	Gobo Holder
	□使用          片×20
	□不使用

	
	Leko色片夾
	5∘ □使用          片×18
	□不使用

	
	
	10∘□使用          片×16
	□不使用

	
	
	5"  □使用         片×104
	□不使用

	
	Fresnel色片夾
	    □使用          片×40
	□不使用

	
	PAR 64 色片夾
	    □使用          片×80
	□不使用

	
	Zoom色片夾
	    □使用          片×8
	□不使用

	
	外聘燈光廠商：


	
	其他需求說明：




	音響及視訊

※本場館僅提供
基本設備使用
不提供裝台、
彩排及演出之
操作，演出相
關之混音機、
調音等器材執
行皆須由演出
團隊聘請專業
技術人員操控
及設備租借。
	外接console
	□使用  □LR  □LRF  □LCR                       
	□不使用                       

	
	舞台監聽喇叭      
	□使用          個×4
	□不使用                       

	
	無線手持麥克風
	□使用          支×4 (MIPRO)
	□不使用                       

	
	
	□使用          支×4 (SHURE)
	□不使用  

	
	主持立式麥克風
	□使用×1 (單桿)
	□不使用    

	
	
	□使用×1 (雙桿)
	□不使用    

	
	麥克風架
	□使用          支×8
	□不使用

	
	投影機
※本場館設備為固定
	□使用 13000流明×2(左右兩側)
型號:Panasonic PT-EX12K
	□不使用

	
	
	□使用 16000流明×1(正面)
  型號:Panasonic PT-MZ16K
  鏡頭:ET-EMS600
	□不使用

	
	投影幕
	□使用 16'*16'(240吋)電動蓆白銀幕
	□不使用

	
	有線Intercom
	□使用          ×副5 
	□不使用

	
	無線Intercom
	□使用          ×副5
※請自備3號電池(1組2顆電池)
	□不使用

	
	外聘音響廠商：


	
	其他需求說明：

	其他設備
	平台
	□使用      個×2灰 (124×244×60cm) 
□使用      個×2灰 (124×244×40cm)
□使用      個×2灰 (124×244×20cm)
	□不使用

	
	
	
	□不使用

	
	
	
	□不使用

	
	
	□使用      個×20紅 (126×126×30cm)
	□不使用

	
	合唱台
	□使用      個×8 (184×141×65)
	□不使用

	
	
	□使用      個×7 (129×141×61)
	□不使用

	
	指揮台
	□使用      個×1 (94×94×25)
	□不使用

	
	布幕車
	□使用      個×2
	□不使用

	
	講台
	□使用      個×1 (112×75×45)
	□不使用

	
	摺疊桌
	□使用      個×10
	□不使用

	
	摺疊椅
	□使用      個×100
	□不使用

	
	演奏椅
	□使用      個×80
	□不使用

	
	舞蹈地板
	□使用      個×16 (92×1800×180)
	□不使用

	
	
鋼琴

※本館鋼琴都為重達
400-500公斤。基
於『極致音準維護
』與『舞台勞安法
規』，館方有嚴格
的鋼琴移動規範。
為確保當天音樂饗
宴的最高聆賞品質
、避免觀眾產生視
覺與聽覺的突兀中
斷，本館不開放於
『演出進行中（非
中場休息時間）』
在舞台上移動或變
換鋼琴位置。
	□使用×1 (貝森多夫)
	鋼琴如需調音請務必電洽本處配合廠商處理，調音時間及費用由演出單位與調律師約定並支付
	□不使用

	
	
	□使用×1 (史坦威C227)
	
	□不使用

	
	
	□使用×1 (史坦威D274)


	
	□不使用

	
	電鋼琴
	□使用×1 (Roland Fp-30 88鍵)
	□不使用

	
	譜架
	□使用      個×80
	□不使用

	
	譜架燈
	□使用      個×38
※請自備3號電池(1組3顆)
	□不使用

	
	直立蒸汽掛燙機
	□使用×2
	□不使用

	
	升降椅
	□使用      個×6
	□不使用

	
	調燈車
	□使用×1 
  ※操作人員需取得證照(全程佩載安
全帶及安全帽)
	□不使用

	
	調燈梯
	□使用×1
  ※操作人員必須全程佩戴安全帶(附
大鉤）及安全帽
	□不使用

	
	快速化妝間
	□使用      個×6
	□不使用

	
	地下休息室及彩排室
	□使用 女演員×24座位 女主角×6座位
        男演員×12座位 男主角×6座位
	□不使用

	
	其他需求說明：






